
洁净手术室检测报价表
	工程名称
	黔南州中医院业务综合楼建设项目洁净手术室检测项目

	地    址
	贵州省黔南布依苗族自治州都匀市剑江中路32号

	检测项目
	洁净手术室检测项目

	标准采用
	[bookmark: _GoBack]《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013

	检测费用报价

	序号
	点位名称
	检测参数
	检测点位数量
	单价
	检测费用

	1
	骨科手术室①（44.02㎡）
	





风量、压差、悬浮粒子、温度、湿度、气流、噪声、风速不均匀度、 甲醛、自净时间、照度、浮游菌、沉降菌，

	5
	
	

	2
	C臂间（23.71㎡）
	
	3
	
	

	3
	骨科手术室②（44.02㎡）
	
	5
	
	

	4
	骨科手术室③（44.02㎡）
	
	5
	
	

	5
	C臂间（24.08㎡）
	
	3
	
	

	6
	骨科手术室④（44.59㎡）
	
	5
	
	

	7
	骨科手术室⑤（41.33㎡）
	
	4
	
	

	8
	C臂间（17.84㎡）
	
	2
	
	

	9
	骨科手术室⑥（41.33㎡）
	
	5
	
	

	10
	DSA手术室（58㎡）
	
	8
	
	

	11
	麻醉复苏室（66㎡）
	
	9
	
	

	12
	手术室⑦（37.35㎡）
	
	5
	
	

	13
	DSA手术室（62㎡）
	
	8
	
	

	14
	手术室⑧（33.48㎡）
	
	4
	
	

	15
	手术室⑨（36.48㎡）
	
	4
	
	

	16
	手术室⑩（45.23㎡）
	
	6
	
	

	17
	手术室⑪（45.23㎡）
	
	6
	
	

	18
	手术室⑫（55.81㎡）
	
	7
	
	

	19
	手术室⑬（55.81㎡）
	
	7
	
	

	检测费合计
	人民币小写：

	优惠总价
	人民币小写：

	说明
	1.检测区域根据甲方指定；2.检测时间甲方提前 2 天通知；3.以上报价含税。

	联系方式：
	


注：以上报价均为含税金额；                                 报价日期：



附件：营业执照、资质证书
